
Guide til Wifi extender – Reyee RG-EW1200R

1: Kamera skal have været i forbindelse med NVR – altså være inden for forbindelse første gang så billede er på.

2: Tilslut Reyee EW1200R enheden i et stikontakt ca. halvvejs mellem NVR og kamera


3: På din PC søges efter et wifi netværk med navn ”@Ruijie-XXXXX”




4: Følg guide på din skærn (Kommer denne ikke automatisk op, log på denne adr. <http://192.168.110.1/> ) – din Wi-Fi extender skal være repeater for det netværk din NVR laver. Søg efter din NVR’s netværk i guiden og tast password for denne.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, elektronik

Automatisk genereret beskrivelse



Vælg her det Wifi netværk din NVR laver og du ønsker at forstærke.




Tast koden på Wifi netværket fra NVR’en – se her fra en iMou NVR.

Husk hele koden – det er ikke hele koden der vises i feltet.

Et billede, der indeholder tekst, monitor, indendørs, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse



Tryk ok her

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Når guide er gennemført kan kamera koble op på din Wifi extender – og nu snakke sammen med NVR = billede på.